# Technická specifikace

*Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží* ***k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem****. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.*

*V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty* ***ANO*** *či* ***NE*** *(ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).*

**Profesionální zahradní žací traktor (1 kus)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaná funkcionalita/vlastnost** | **Splňuje (ANO/NE)** | **Uveďte hodnotu daného parametru** |
| značka/typ: …………….. |
| Typ motoru - ***vznětový*** |  |  |
| výkon motoru dle ECE R24 - ***min. 16,9 kW*** |  |  |
| Objem motoru – ***min. 1000 cm3*** |  |  |
| Objem palivové nádrže – ***min. 20 l*** |  |  |
| Umístění žacího ústrojí - ***mezinápravové*** |  |  |
| Pracovní záběr žacího ústrojí – ***max. 125 mm*** |  |  |
| Počet pracovních nožů žacího ústrojí – ***2 ks*** |  |  |
| Minimální výška sečení – ***min. 25 mm*** |  |  |
| Doprava posečené hmoty – ***středovým tunelem odhozem od žacích nožů bez pomocného ventilátoru*** |  |  |
| Rozvod pohonu mezi noži žacího ústrojí - ***kardanem*** |  |  |
| Objem sběrného koše – ***min. 600 l*** |  |  |
| Výškový zdvih sběrného koše – ***min. 2000 mm*** |  |  |
| Převodovka pojezdu - ***hydrostatická*** |  |  |
| Pojezdová rychlost vpřed – ***min. 15 km/h*** |  |  |
| Rozvor – ***min. 1300 mm*** |  |  |
| Minimální provozní hmotnost stroje – ***630 kg*** |  |  |
| Maximální technicky povolená hmotnost stroje – ***1400 kg*** |  |  |
| Závaží – ***rychloupínací á 20 kg; 5 ks*** |  |  |
| Závaží – ***držák závaží na předním rámu*** |  |  |
| Záruka – ***min. 24 měsíců nebo 1500 motohodin*** |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

|  |
| --- |
| **Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele** |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |